2.4G无线耳机方案

一、方案介绍

 2.4G无线耳机是一套系列应用：一发多收的HIFI音质方案、 1对1的无线耳麦方案、USB适配器方案和模拟信号输入配适配器方案等等。低延时的无线传输更合适于看电视、语音转文字等；简洁的通信协议无线通信更稳定适合于专业市场；非标的通信保密性更好。

二、特点

 1、预置信道数20个，一发多收，多套一起使用自动分配信道。

2、采样率44.1K，分辨率16bits，立体声双声道。

3、采用A-LAW音频算法

4、采用A-FFC通信协议

5、音频传输采用数字化处理，抗干性强

 6、信道质量不好，误码率高时自动静音

7、发射切换信道，接收自动跟随。

8、带耳机功放和数字音量调节

**三. 規格**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格项目 | 音频发射模块 | 音频接收模块 |
| 供电电压 | 3.0～5V | 3.0～5V |
| 消耗电流 | <50mA | <50mA |
| 工作温度 | 0 ～ +70 ℃ | 0 ～ +70 ℃ |
| 频率范围 | 2400～2483.5MHz | 2400～2483.5MHz |
| 信道数目 | 20 | 20 |
| 调制方式 | GFSK | GFSK |
| 发射功率 | 10dBM |  |
| 输入阻抗 | 1OK Ohm |  |
| 输入电平 | 2.8Vp-p(Max) |  |
| 接收灵敏度 |  | -85dBm(Min.) |
| 输出阻抗 |  | 32 Ohm |
| 输出电平 |  | 2Vp-p(Max) |
| 音频时延 | <1.5ms |
| 频率响应 | 20～20KHz,±3dB |
| 动态范围@1kHz | 81dB |
| 分离度@1kHz | 90dB |
| 失真度THD | 0.1% |

**四. 功能简介**

配对：

发射与接收第一次使用需要配对，配对只需一次，以后开机即可使用

音效

内置5段均衡可调

 音量调节

 内置耳机功放和数字音量调节

 静音

 本系统具有静音控制功能

 数据传输

 发射到接收模块具有数据控制信号传输

 提供

 标准模块和PCBA设计

图片：

WP0904RX 模块

WP0904Tx 模块



 